 Informations générales (obligatoires)
· Intitulé du projet
· Adresse du chantier
· Maître d’ouvrage
· Auteur du métré (architecte, bureau d’études, expert, entrepreneur)
· Date et version du document
· Références aux plans (n° et date)
· Cadre contractuel :

· Marché privé / public
· Prix global / prix unitaires / forfait / régie
· 
· Normes et prescriptions de référence :

· CSTC / Buildwise
· NBN / EN
· Cahier des charges type (ex. CSC privé, Cahier spécial des charges)

2. Structure du métré
Le métré est structuré par lots, généralement selon l’ordre logique d’exécution :


1. Travaux préparatoires
2. Terrassements
3. Fondations
4. Gros œuvre
5. Toitures
6. Menuiseries extérieures
7. Techniques spéciales (HVAC, électricité, sanitaire)
8. Parachèvements
9. Équipements
10. Aménagements extérieurs


Chaque lot est indépendant et cohérent.


3. Contenu détaillé de chaque poste


Pour chaque poste, on doit retrouver 
les éléments suivants :
3.1 Numéro de poste
· Codification claire (ex. 02.03.01)


3.2 Désignation précise des travaux


La désignation doit inclure :


· Nature exacte du travail
· Méthode de mise en œuvre
· Localisation
· Limites de prestation
· Prestations comprises et exclues


📌 Exemple correct :

Fourniture et mise en œuvre d’une maçonnerie de blocs béton creux 14 cm, posés au mortier M5, compris chaînages, linteaux, réservations, joints et découpes, hors enduits.

❌ Exemple insuffisant :

Maçonnerie blocs béton

3.3 Références techniques

Normes NBN / EN applicables
· Prescriptions CSTC / Buildwise
· Référence au CSC ou aux détails de plans


3.4 Unité de mesure
Conforme aux usages belges :
· m² : surfaces (enduits, murs, dalles)
· m³ : volumes (béton, terrassements)
· m : longueurs (canalisations, corniches)
· pièce / forfait
· kg / tonne (acier)


📌 L’unité doit être logique, mesurable et vérifiable sur chantier.


3.5 Quantité détaillée
· Calcul visible ou traçable
· Basé sur les plans
· Arrondi cohérent
· Déduction des vides lorsque requis


📌 Bonne pratique :


24,35 m² (voir plan A03 – murs RDC)


3.6 Prix unitaire (si métré estimatif ou comparatif)
· Prix HTVA
· Clair et non ambigu
· Identique pour toutes les quantités du poste

3.7 Montant partiel

Quantité × prix unitaire
4. Clauses essentielles à inclure

Un bon métré belge comprend aussi :
· Clause de mesurage :

· Mesurage sur plans ou sur site
· 
· Tolérances admises
· Méthode de révision des quantités
· Traitement des postes non mesurables
· Gestion des suppléments et omissions
· Hiérarchie des documents contractuels
· Responsabilité des relevés







5. Exigences de qualité et de conformité

Le métré doit préciser :

· Niveaux de finition attendus
· Tolérances dimensionnelles
· Critères de réception
· Essais et contrôles requis
· Garanties minimales
6. Présentation attendue (bonne pratique)

· Table claire et lisible
· Un poste = une ligne
· Sous-totaux par lot
· Total général HTVA
· TVA applicable
· Total TVAC


7. Différence importante en Belgique


⚠️ En Belgique, un métré détaillé engage contractuellement l’entreprise sur :

· La quantité
· La qualité
· La méthode d’exécution


Un métré flou est source directe de litiges.
8. En résumé – Un métré détaillé conforme doit contenir
✔ Désignation précise
✔ Références normatives
✔ Quantités mesurables et justifiées
✔ Unités cohérentes
✔ Structure par lots
✔ Clauses contractuelles claires

